Приложение 2 к Тендерной документации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара, краткая характеристика** | **Единица измерения** | **Количество** | **Технические и качественные характеристики** |
| 1 | Холодильник фармацевтический | штука | 2 | Область назначения: предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов в помещениях аптек, клиник, больниц, лабораторий, научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения.  Функциональные характеристики:  - используется в центрах крови, поликлиниках, больницах, стационарах и в других медицинских учреждениях производственной и клинической трансфузиологии для хранения продукции при плюсовых температурах.  Технические характеристики:  - размеры (ВхШхГ): не менее 1950x600х610 мм;  - общий объем: не менее 400 л.  - вес: не более 74 кг;  - количество: 2 ед.  Качественные характеристики:  - товар должен быть новым, не иметь дефектов, с заводским номером;  - гарантия не менее 37 месяцев;  - новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;  - Межгосударственный стандарт «Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия» ГОСТ 26678-85.  Эксплуатационные характеристики:  - не менее +2 Со, не более +15 Со;  - номинальная потребляемая мощность: не более 250 Вт;  - точность поддержания температуры: не более 2 С0;  - напряжение питания: не менее 220 В;  - частота: не более50 Гц:  - полки стеклянные: не менее 7 шт;  - система оттаивания холодильной камеры автоматическая;  - металлическая дверь;  - температурный режим в холодильнике регулируется с помощью электронного блока  управления |
|  | Фармацевтикалық тоңазытқыш | дана |  | Тағайындалған аймақ: Дәріханаларда, клиникаларда, ауруханаларда, зертханаларда, ғылыми-зерттеу институттарында және басқа да денсаулық сақтау мекемелерінде дәрілік препараттарды, вакциналарды, реагенттерді және биологиялық үлгілерді сақтауға арналған.  Функциялық сипаттамасы:  - қан орталықтарында, емханаларда, ауруханаларда, стационарларда және басқа да өндірістік және клиникалық трансфузиологияның медициналық мекемелерінде өнімді оң температурада сақтау үшін қолданылады.  Техникалық сипаттамалары:  - өлшемдері (БхЕхТ): 1950x600х610 мм кем емес;  - жалпы көлемі: 400 л кем емес;  - салмағы: 74 кг артық емес;  - саны: 2 бірлік.  Сапалық сипаттамалары:  - бұйым жаңа, ақаусыз, сериялық нөмірі болуы керек;  - кемінде 37 ай кепілдік;  - медициналық техниканың жаңалығы, оны жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай мерзімде пайдаланылмауы және өндірілмеуі;  - «параметрлік сериядағы тұрмыстық электр компрессиялық тоңазытқыштар мен мұздатқыштар» мемлекетаралық стандарты. Жалпы техникалық шарттар» гост 26678-85.  Пайдалану сипаттамалары:  - кем емес +2 артық емес +15;  - номиналды тұтынылатын қуат: 250 Вт;  - температураны ұстау дәлдігі: 2 С0;  - қорек кернеуі: кемінде 220 В;  - жиілігі: 50 Гц артық емес:  - шыны сөрелер: кемінде 7 дана;  - жүйе еріту мұздатқыш камера автоматты;  - металл есік;  - температуралық режимі, тоңазытқышта арқылы реттеледі электрондық блоктың басқару. |